우량측정기(우량계) 사용설명서

선진정밀산업

TEL : 924-1110     FAX : 924-1013

1. 제원

1. 전자석	6. 막대스프링

2. 접지판                                    7. 우량조정실린더

3. 중앙고정핀                                8. 타이머 베터리

4. 사이드고정핀                              9. 0점 조정나사

5. 코일스프링

2. 사용법

1) 건전지삽입(기록박스 하단부)

2) 클립으로 상태확인

3) 우량통과 기록박스 연결

4) 우량통에 50ml 단위로 물을 부어

기록지에 기록유무 확인

* 50ml 단위로 1/2 칸(0.5ml)씩 상승

3. 오작동시 대처 방법

1) 클립으로 작동여부 확인시 전류가 흐르지 않으면

① 건전지 충전여부 확인

② 건전기 케이스 접지상태확인

③ 전자석 유격확인

2) 전류는 흐르나 톱니회전이 안될 경우

① 톱니를 잡아주는 중앙핀과 사이드핀 상태확인

② 핀과 연결된 막대스프링과 코일스링 탄성상대 확인

③ 우량통과 연결핀 전선의 접지상태확인